1. **Pielikums Nr.3**
2. Iepirkuma ar id.Nr.RT2015/11-11.ERAFnolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. **Vispārīgie noteikumi.**
   1. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Iekārtu un aprīkojuma svara un gabarītu izmēriem ir pieļaujama novirze +/- 30mm, elektrisko jaudu pielaide +/-10%, bet tas neattiecas uz jau norādītām piegādājamo preču parametru amplitūdām.
   2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.pk.** | **Nosaukums** | | **Vienība** | **Vienību daudzums** | **Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības** | |
| 1 | Nerūsējošā tērauda skapis ar 4 plauktiem, veramām durvīm. Domāts – mazgāšanas līdzekļu uzglabāšanai, slēdzams | | gab. | 2 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) skapis ar 4 plauktiem (3 ar maināmu augstumu un viens pamatnē fiksēts) slodze uz plauktu līdz 40kg, regulējams kāju augstums, veramām durvīm. Domāts - mazgāšanas līdzekļu uzglabāšanai, slēdzams. Izmērs 1000x600x2000mm +/-30mm (PxDxA) | |
| 2 | Galds no nerūsējošā tērauda ar divām izlietnēm | | gab. | 1 | Galds no nerūsējošā tērauda ar divām izlietnēm (500x500x250mm) labajā pusē, plauktu un malu aizmugurē (komplektā iekļauts dubultsifons un maisītājs ar izteces augstumu 290mm un izteces attālumu no fiksācijas vietas 250mm), galda kājas no kvadrātveida 40x40mm nerūsējošā tērauda profila, regulējams augstums. Izmērs 2000x700x850mm +/-30mm (GxDxA) | |
| 3 | Galds no nerūsējošā terauda ar plauktu | | gab. | 2 | Galds no nerūsējošā terauda (AISI 304) ar plauktu. Metināta konstrukcija galda kājām no nerūsējošā tērauda profila 40x40mm, regulējams kāju augstums, 6 kājas. Plaukta noslodze līdz 80kg. Izmērs 2400x700x850mm +/-30mm (GxDxA) | |
| 4 | Skapis no nerūsējošā tērauda ar divām bīdāmām durvīm un plaktu pa vidu | | gab. | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) skapis ar 1 plauktu (ar maināmu augstumu) slodze uz plauktu līdz 40kg. Divas bīdāmas durvis. Montējams pie sienas. Izmērs 1200x400x600mm +/-30mm (GxDxA) | |
| 5 | Veļas mazgājamā mašīna no nerūsējošā tērauda ar nerūsējošā tērauda tvertni | | gab. | 2 | Veļas mazgājamā mašīna, nerūsējošā tērauda sāni un priekšējais panelis, nerūsējošā tērauda tvertne, sausās veļas ietilpība vismaz 8kg; centrēšanas apgriezieni vismaz 1000 apgr./min.; G-faktors vismaz 300; elektriskā apsilde; skārienjūtīgs vadības panelis ar slīpi novietotu ekrānu lai novērstu gaismas atstarošanaos un būtu viegli nolasāms; vismaz 200 programmas. Tilpums vismaz 80L, jauda ne vairāk kā 9kW, ūdens patēriņš ne vairāk kā 125L uz ciklu, svars nemazāk kā 250kg un ne varāk kā 270kg. Izmērs 700x800x1050mm +/-30mm (PxDxA) | |
| 6 | Veļas žāvētājs, elektriskā apsilde | | gab. | 1 | Nerūsējošā tērauda (AISI 304) tvertne ar veļas ietilpību vismaz: 10kg. Elektroniskais vadības panelis, programmējams vismaz 30 programmas, pašdiagnostikas iespēja, iespēja darba gaitā mainīt parametrus. Atdzesēšanas funkcija. apgriezienu skaits ne vairāk kā 40 apgr. /min.gaisa atsūkšana vismaz 20 m3/min. Sildīšanas jauda vismaz 18kW. Iekārtas svars ne mazāk par 210kg un nepārsniedz 230kg. Izmērs 800x700x1750mm +/-30 (DxPxA) | |
| 7 | Gludināšanas galds, tvaika gludeklis 2kW ar tvaika ģeneratoru. | | gab. | 1 | Gludināšanas galds, tvaika gludeklis vismaz 2kW ar tvaika ģeneratoru. Izmērs 1000x400x300mm +/-30mm | |
| 8 | Gludināmā prese - ļauj sausu gludināšanu dažādās temperatūrās par pārstrādes produktiem, kas izgatavoti no sintētiskajām šķiedrām. Tāpat, bikšu prese funkcija ļauj piemērot mitru gludināšanu (gludināmais intensīva tvaika mitrināšanu) linu un kokvilnas audumi. Gaisā ar veidošanos vakuuma starp darba virsmu un apstrādājamā materiāla. Komplektā ar ierīci, kas savienojumu ar ārējiem tvaika ģeneratoru. Dēlis ir izgatavots no pulēta nerūsējošā tērauda komplektā ar tvaika gludekli. Tvaika žāvēšanas pistole | | gab. | 1 | Gludināmā prese - ļauj sausu un tvaika gludināšanu dažādiem materiāliem, arī sintētiskajām šķiedrām. Tāpat, bikšu prese funkcija ļauj piemērot mitru gludināšanu (gludināšana ar tvaika mitrināšanu) linu un kokvilnas audumiem. Darbojas ar saspiestu gaisu. Komplektā ar iebūvētu tvaika ģeneratoru. Tvaika gludeklis ar dēli no pulēta nerūsējošā tērauda iekļauts komplektā un tiek darbināts no preses tvaika ģeneratora. Komplektā tvaika tīrīšanas pistole, kas savienota ar presi. Gludināmā galda izmērs 1200x400x250mm+/-30 (DxPxA), komplektā kopmresors saspiestā gaisa ražošanai. Iekārtas izmērs 1400x1100x1400mm +/-30 (DxPxA) | |
| 9 | Veļas gludināmais rullis | | gab. | 1 | Veļas gludināmais rullis ar temperatūras režīmu līdz 200 grādiem. Ruļļa garums vismaz 1500mm; ruļļa diametrs vismaz 250mm; gludināšanas ātrums vismaz: 10 m/min regulējams, elektriskā apsilde; temperatūras regulēšana; elektroniska ātruma regulētājs. Ruļļa segums: tērauda vilna un dubults kokvilnas klājums. Elektroniskā vadība ar vismaz 30 programmām; iespējams regulēt temperatūru, ātrumu. Kontroles pedālis Avārijas stop poga un iespēja abrīvot rulli enerģijas zuduma gadījumā Svars līdz 200kg. Jauda vismaz 7.5kW. Izmērs 2000x700x1100mm +/-30mm | |
| 10 | Skapis apģērbu un uniformu uzglabāšanai (ar ietilpību 30-40 apģērbu karināšanai) | | gab. | 1 | Skapis apģērbu un uniformu uzglabāšanai (ar ietilpību 30-40 apģērbu karināšanai). Nerūsējošā tērauda stienis, veramas durvis ar atslēgu. Izmērs 1400x600x1800mm | |
| 11 | Tvaika nosūcējs no nerūsējošā tērauda ar griestu stiprinājumu un apgaismojumu | | gab. | 1 | Tvaika nosūcējs no nerūsējošā tērauda ar griestu stiprinājumu un apgaismojumu. Konstrukcija pilnībā metināta, ar kondensāta izteces krānu, filtriem. Izmērs 1800x1000x480mm | |
| 12 | Plastmasas tvertne - konteineri (pārvietojami uz riteņiem) | | gab. | 4 | Plastmasas tvertne - konteineri (pārvietojami uz riteņiem). Visi riteņi ir pagriežami ērtai virziena maiņai. Tilpums vismaz 120L. Izmērs 650x450x700mm +/-30mm (GxDxA) | |
| 13 | Rati no nerūsējošā tērauda ar plauktiem | | gab. | 2 | Rati no nerūsējošā tērauda ar 3 plauktiem, metināti, noslodze vismaz 60kg uz katru virsmu. Divi riteņi ar bremzi. Izmērs 850x550x900mm.+/-30mm (GxDxA) | |
| 14 | Sastatnes ar plauktiem no nerūsējošā tērauda | | gab. | 2 | Nerūsējošā tērauda sastatnes ar 4 plauktiem (noslodze vismaz 120kg uz plauktu), sastatne izjaucama ar viegli maināmu (neizmantojot palīgrīkus) plauktu attālumu. Izturīgas un higēniski kopjamas (mazgājamas izlietnē vai mazgāšanas mašīnā) virsmas ar caurumiem. Konstrukcija noturīga pret mitrumu (nerūsējoša) ar regulējamu kāju augstumu. Izmērs 1650x500x1800mm +/-30mm (GxDxA) | |
| 15 | Sastatnes ar plauktiem no nerūsējošā tērauda | | gab. | 4 | Nerūsējošā tērauda sastatnes ar 4 plauktiem (noslodze vismaz 120kg uz plauktu), sastatne izjaucama ar viegli maināmu (neizmantojot palīgrīkus) plauktu attālumu. Izturīgas un higēniski kopjamas (mazgājamas izlietnē vai mazgāšanas mašīnā) virsmas ar caurumiem. Konstrukcija noturīga pret mitrumu (nerūsējoša) ar regulējamu kāju augstumu. Izmērs 1550x500x1800mm +/-30mm (GxDxA) | |
| **Citas prasības:** | | 1. Garantijas laiks 24 mēneši. 2. Pasūtītāja personāla apmācības vismaz 3 stundu apjomā 2 personas. 3. Lietošanas dokumentācijas izveide latviešu, krievu vai angļu valodā. | | | |